令和8年9月2日
各　　位
香南市商工会
会長　畠中　義雄
香南市商工会館　照明LED化　見積書提出について（依頼）

香南市商工会館の照明について、下記の通りLED化を予定しております。つきましては、見積書を提出いただける会員事業者の方は、参加申込書を令和8年9月25日（金）　17：00までに当商工会までご提出ください。
1. 工事概要
(1) 工事名	香南市商工会館1F事務所・相談室・玄関等　LED照明設置工事
(2) 工期	令和8年12月25日（金）　※　工期については打ち合わせの上決定
(3) 工事施工方式	単体企業によるもの
(4) 仕様	別添の通り
2. 質疑・現地見学について
令和8年9月4日（金）から10月2日（金）　までにお願いします。
見学ご希望の方は事前にお電話をお願いします。
3. 見積参加について	令和8年8月31日現在で当商工会の会員事業所の方が見積もりに参加頂けます。見積書を提出して頂ける方は令和8年9月25日（金）17：00までに見積参加申込書に必要事項を記載の上、当商工会宛にFAX又はメールをお願いします。
4. 見積書提出について
(1) [bookmark: _Hlk107936971]提出期限	令和8年10月９日（金）　　17：00
(2) 提出場所	香南市商工会　　〒781-5310　香南市赤岡町691-2　（郵送、持参）
(3) 提出書類	見積書1通　
· 様式は問いませんが、照明の型番・個数・工事代金が分かるように記載してください
· 照明器具のメーカーはパナソニック、東芝ライテック、三菱電機のいずれかとします
· 封筒に封入の上、ご提出ください。
5. 決定条件	最低価格を示した事業所　（見積り価格が同額の場合、抽選方式で決定）
6. 結果の公表	令和8年10月９日（金）　　に電話連絡させて頂きます。また、見積書をご提出いただきました全事業者様には、後日文書で連絡いたします。
7. スケジュールお問合せ先
香南市商工会　　担当：川﨑・岡崎　　
TEL　0887-54-3014　　
メール　konan@kochi-shokokai.jp

	日付　
	内容

	令和8年9月25日（金）　
	見積参加申込締切

	令和8年10月９日（金）
	見積書提出締切

	令和8年10月９日（金）
	結果の公表

	令和8年12月25日（金）
	設置工事終了期限





令和8年9月25日（金）　17：00時必着



香南市商工会　行　
FAX	0887-54-4497
メール	konan@kochi-shokokai.jp

香南市商工会館　　LED照明設置工事　見積参加申込書


	事業所名
	

	代表者名
	

	担当者名
	

	電話番号
	

	FAX番号
	

	メール
	


見積書を提出いただける事業所の方は、令和8年9月25日（金）　　17：00までに、本様式にご記入の上、香南市商工会宛にFAX・又はメールをお願いします。




1. １F事務所・相談室等への一体型LEDベースライト設置仕様

(1) 数量
	種類
	40形×2灯
	20形×2灯

	サイズ(mm)
	215×1278
	324×1278
	324×655

	事務所
	16
	2
	1

	記帳相談室
	2
	　
	　

	相談室
	2
	　
	　

	資料室
	1
	　
	　

	給湯室(1F)
	　
	　
	1

	給湯室(2F)
	　
	　
	1

	合計
	21
	2
	3


[image: ]
(2) 設置する照明器具
	項目
	40形
（215×1278　　324×1278）
	20形
（324×655）

	器具
	天井埋込型　一体型LEDベースライト
メーカー指定：
パナソニック、東芝ライテック、三菱電機
【参考型番　パナソニック製】
XFX459UEN LE9（幅：240 mm）
XFX459VEN LE9（幅：328 mm）
[image: ]
	天井埋込型　一体型LEDベースライト
メーカー指定：
パナソニック、東芝ライテック、三菱電機
【参考型番　パナソニック製】
XFX239VEN LE9　（幅：328 mm）

[image: ]

	個数
	23個
	3個

	器具光束
	5,200 lmタイプ
	3,200 lmタイプ

	光色
	昼白色 （5000K）
	昼白色 （5000K）

	演色性
	Ra80以上

	調光
	非調光

	埋込幅
	既存器具・天井開口に合わせる


	
(3) 工事内容
· 取付工事
· 既設照明器具撤去・処分
2. 1F入口、2F廊下、1Fトイレ　ダウンライト設置
(1) 数量
	　
	写真1
	写真２

	１F入口
	6
	　

	２F廊下
	3
	　

	１Fトイレ
	　
	3

	合計
	9
	3


[image: ]

(2) 設置する照明器具
	項目
	内容

	器具
	[image: XND1069WNK LE9]天井埋込型　LED　ダウンライト
メーカー指定：
パナソニック、東芝ライテック、三菱電機
【参考型番　パナソニック製】
XND1069WNK LE9

	個数
	12個

	器具光束
	1,040　lm程度（コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当）

	光色
	昼白色 （5000K）

	演色性
	Ra80以上

	調光
	非調光

	埋込幅
	既存器具・天井開口に合わせる
シーリングライトへの変更も可



(3) 工事内容
· 取付工事
· 既設照明器具撤去・処分



3. ２F　資料室　スクエア型LEDライト設置
(1) 数量
２台
[image: ]

(2) 設置する照明器具
	項目
	内容

	器具
	[image: ]天井直付型　スクエア型LEDライト
メーカー指定：
パナソニック、東芝ライテック、三菱電機
【参考型番　パナソニック製】
XLX160NENJ LA9

	個数
	2個

	器具光束
	6,000lm程度

	光色
	昼白色 （5000K）

	演色性
	Ra80以上

	調光
	非調光

	設置箇所
	現在の設置箇所に設置



(3) 工事内容
· 取付工事
· 既設照明器具撤去・処分
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